
📋 چک‌لیست روزانه:
[ ] چک کردن گیج فشار خروجی کمپرسور و واحد مراقبت CNC در حالت کار.

[ ] تخلیه کندانس آب از ته مخزن و فیلترها (در صورت نداشتن اتودرین).

[ ] بررسی شنیداری صدای نشتی هوا در اطراف دستگاه CNC.

📋 چک‌لیست هفتگی:
[ ] بررسی میزان افت فشار (ΔP) روی گیج‌های قبل و بعد میکروفیلترها.

[ ] تمیز کردن رادیاتور درایر تبریدی و کمپرسور.

[ ] تست کارکرد درست شیرهای تخلیه خودکار (Auto Drain).

📋 چک‌لیست ماهانه:
[ ] تست کامل نشتی کل سالن با کف صابون در زمان تعطیلی کارخانه.

[ ] بررسی سلامتی شیلنگ‌های فنری و کوپلینگ‌های سریع.

[ ] چک کردن ساعت کارکرد المان فیلترها و تعویض در صورت سررسید.
